##### Shinobiライブラリ - リアルタイムクロック関数

# syRtcInit

リアルタイムクロック関数群の初期化

### 書式

  Sint32 syRtcInit( void )

### 引数

  なし

### 戻値

  SYD_RTC_ERR_OK | 正常終了
  SYD_RTC_ERR_FATAL | 異常終了

### 解説

  リアルタイムクロック関数群の初期化及びワークエリアの確保を行います。 リアルタイムクロック関数群は、G2バス上にあるAICAのリアルタイムクロックにアクセスし、 日付・時刻に関する情報を取得および設定します。 AICAのリアルタイムクロックは32ビットのカウンタで、1秒で1カウントしていきます。

### 備考

  この関数は、sbInitSystem()関数内で呼ばれています。

syRtcInit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998