##### Shinobiライブラリ - タイマー関数

# syTmrGetCount

フリーランニングタイマーの値の取得

### 書式

  Uint32 syTmrGetCount( void )

### 引数

  なし

### 戻値

  TMU0 | カウンタの値

### 解説

  TMU0カウンタの値を取得します。

### 用例

        main()
        {
          Uint32 count1, count2, count, micro;
          count1 = syTmrGetCount();               /* 測定開始 */
          TestFunc();                             /* 測定対象の関数を実行 */
          count2 = syTmrGetCount();               /* 測定終了 */
          count = syTmrDiffCount(count1, count2); /* カウンタ値の差を取得 */
          micro = syTmrCountToMicro(count);       /* カウンタ値をμ秒値に変換 */
          while (1);
        }

### 備考

  ダウンカウンタのため、(0xffffffff-カウンタ値)を返します。

syTmrGetCount

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998