##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buGetFileSize

ファイルのブロック数を取得

### 書式

  Sint32 buGetFileSize( drive, *fname )
  Sint32 drive
  const char *fname

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *fname | ファイル名

### 戻値

  BUD_ERR_OK | ファイルあり
  BUD_ERR_FILE_NOT_FOUND | ファイルなし
  BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
  BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードの指定したファイルのサイズをブロック数で取得します。

  拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

        Sint32 size = buGetFileSize(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA_001");

buGetFileSize

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998