##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buGetDiskFree

メモリーカードの空き容量の取得

### 書式

  Sint32 buGetDiskFree( drive, type )
  Sint32 drive
  Sint32 type

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  type | ファイルのタイプ
  | BUD_FILETYPE_NORMAL:通常ファイル空き容量
  | BUD_FILETYPE_EXECUTABLE:実行ファイル空き容量

### 戻値

  0あるいは正 | 空きブロック数
  BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
  BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードの空き容量をブロック数で返します。

  対象拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  通常、ファイルの空き容量には実行ファイル空き容量も含まれます。

### 用例

      Sint32 free;
      free = buGetDiskFree(BUD_DRIVE_A1, BUD_FILETYPE_NORMAL);
      if (free &lt; 0) return NG;

buGetDiskFree

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998