                                                                     1998/11/30

                CRI MPEG Sofdec用動画作成ツール評価版について

１．概要
  CRI MPEG Sofdec用動画作成ツール（以下、動画作成ツール）は、AVIファイルフォーマットの
動画素材を圧縮し、CRI MPEG Sofdecデコーダで再生可能な形式に変換します。動画作成ツールは、
３つの実行ファイルで構成されます。
    ・Sofdecビデオエンコーダβ版（sfvencd.exe）
    ・Sofdecオーディオエンコーダ（sfaencd.exe）
    ・Sofdecマルチプレクサ（sfdmux.exe）

これらは、１つのバッチファイル（sfdmake.bat）で、一括して呼び出すことができます。
なお、ビデオエンコーダは評価用の為、画面に「Ｓｏｆｄｅｃ」のロゴが表示されます。

２．素材
  Sofdecエンコーダに入力する素材の推奨フォーマットを次に示します。
  下記の値以外の素材を使用する場合は、個々に実行ファイルを呼び出す必要があります。

●全体
　・ファイルフォーマット：AVIファイルフォーマット（Video for Windows）
　・同期　　　　　　　　：ビデオとオーディオを各１チャンネル、１秒程度でインタリーブ
●ビデオ
　・フレームサイズ　　　：３２０×２４０以下、３２×１６ピクセル単位
　・フレームレート　　　：３０ｆｐｓ
　・ペルアスペクト比　　：1.0950（ITU-R601 525Line）
　・色数　　　　　　　　：１６００万色（24bitColor）
　・映像圧縮　　　　　　：非圧縮
●オーデイオ
　・サンプリング周波数　：44KHz
　・量子化ビット数　　　：16bit
　・出力チャンネル　　　：ステレオ


３．動作環境
　動画作成ツールは次の環境で動作します。

　ハードウエア：MMX機能付きPentium、またはPentiumⅡを搭載したＤＯＳ／Ｖ機
　ＯＳ　　　　：MS-Windows95、MS-Windows4.0
　実行方法　　：MS-DOSプロンプト、コンソール画面にて実行。


４．操作方法
（１）ファイルのコピー
　・作成ツールを、すべてＨＤＤ等にコピーする。
　・コピーしたディレクトリにパスを設定する。

（２）エンコードの実行
　・バッチファイルを実行する。

　　　　SFDMAKE filename bitrate

　　　　filename : 素材ファイル名。拡張子はつけないこと。
　　　　bitrate  : エンコードビットレート。Byte/secで指定。

　以上の操作を行うと、素材と同じディレクトリに、Sofdec用動画データが作成されます。
出力ファイル名は、”素材ファイル名.SFD”です。

　　例：SFDMKE test 450000
　　　　（test.aviを、450KB/secでエンコードし、test.sfdというファイルを出力します。）

