##### Shinobiライブラリ - ペリフェラルデータ関数

# pdExecPeripheralServer

そのフレームのペリフェラルデータの作成

### 書式

      void pdExecPeripheralServer( void )

### 引数

  なし

### 戻り値

  なし

### 解説

  そのフレームでのペリフェラルデータを作成します。

### 備考

  この関数は、njWaitVSync関数内で呼ばれています。

  これは、フレーム同期(2Intで動作するアプリケーションなら2Intに一回データを取得することで、 ボタンのエッジを正しく取得するため)で動作させるためです。

  njInitSystem関数で指定した同期フレーム数以外のタイミングでペリフェラルデータの取得を行いたい場合のみご利用ください。

  その場合、取得されるPDS_PERIPHERAL構造体のpress、releaseメンバについてはデータの内容は保証されません。

### 参照

  njWaitVSync()
  njInitSystem()

pdExecPeripheralServer

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999