### 5-3　GD-ROMの自動エミュレーション

GD-ROMを自動エミュレートするには、次のようにします。

1. ［Configuration］メニューの［Hardware...］をクリックします。
2. ［Auto Emulate］チェックボックスをオンにします。

1. ［Selected］オプションボックスを選択し、［Browse...］ボタンをクリックして、エミュレーションドライブからエミュレートするプロジェクト（拡張子.HCD）を選択します。
2. ［開く］ボタンをクリックします。

HCDファイルは、［Control］ツールバーの［Open/Close］ボタンをクリックしたときに、GD Workshopによって作成されます。GD-ROMの自動エミュレーションを行う前に、開発用コンピュータとGD-Mを接続しておく必要があります。

GD-Mが自動エミュレーションに設定してあれば、開発用コンピュータから切り離すことができます。

Dev.Boxを再起動すると、GD-Mはドアがクローズされた状態で、GD-ROMドライブとしてSCSIバス上に現れ、［Emulation Name］ボックスで指定したGD-ROMを再生します。

[←] | [INDEX] | [→]