## 付録C　ビジュアルメモリのモード選択

ビジュアルメモリの各動作モードと、モード選択は次の図のようになっています。

▽ モード選択の遷移(図104)

##### ■モード選択画面

モード選択画面は、ビジュアルメモリで利用できる3つのモードを選択、実行するモードです。

MODEボタンを押すごとに、選択しているモードが切り替わります。選択中のモードは、LCDのアイコンが点滅します。Aボタンを押すと選択中のモードが実行されます。

##### ■ファイルモード

ビジュアルメモリに保存されているゲームデータやビジュアルメモリ用のアプリケーションを管理/編集するモードです。

ファイルモード実行中にMODEボタンを押すと、モード選択画面に切り替わります。

##### ■ゲームモード

フラッシュメモリに転送されているアプリケーションを実行するモードです。

アプリケーション実行中にMODEボタンが押された場合、モード選択画面へ復帰するようにプログラムする必要があります。

ゲームモードからモード選択画面への復帰は、BIOSでサポートしていません。アプリケーションにおいて、必ず復帰処理を行なうように設計してください。

##### ■時計モード

現在も時刻を表示するモードです。

時計モード実行中にMODEボタンを押すと、モード選択画面に復帰します。

方向キーを押しながらAボタンを押すと、時刻データの設定モードになります。

[←] | [INDEX] | [→]