##### Shinobiライブラリ - 音声サンプリング関数

# wsBufCreate

取り込み制御ハンドルの生成

### 書式

      WSBUF wsBufCreate( pno, para )
      Sint32 pno
      WSS_BUF_PRM para

### 引数

  pno | ポート番号
  para | 取り込み制御ハンドルの設定パラメータ

### 戻り値

  取り込み制御ハンドル

### 解説

  取り込み制御ハンドルを作成します。 取り込み制御ハンドル(WSBUF)は、音声データの取り込みを制御するためのハンドルです。 SIPデバイス毎の情報を保持します。

  ポート番号を示す引数 pno には次の値が定義されています。

  定義 | 意味
  WSD_DEV_A1 | コントロールポートAの拡張ソケット1
  WSD_DEV_A2 | コントロールポートAの拡張ソケット2
  WSD_DEV_A3 | コントロールポートAの拡張ソケット3
  WSD_DEV_A4 | コントロールポートAの拡張ソケット4
  WSD_DEV_A5 | コントロールポートAの拡張ソケット5
  WSD_DEV_B1 | コントロールポートBの拡張ソケット1
  WSD_DEV_B2 | コントロールポートBの拡張ソケット2
  WSD_DEV_B3 | コントロールポートBの拡張ソケット3
  WSD_DEV_B4 | コントロールポートBの拡張ソケット4
  WSD_DEV_B5 | コントロールポートBの拡張ソケット5
  WSD_DEV_C1 | コントロールポートCの拡張ソケット1
  WSD_DEV_C2 | コントロールポートCの拡張ソケット2
  WSD_DEV_C3 | コントロールポートCの拡張ソケット3
  WSD_DEV_C4 | コントロールポートCの拡張ソケット4
  WSD_DEV_C5 | コントロールポートCの拡張ソケット5
  WSD_DEV_D1 | コントロールポートDの拡張ソケット1
  WSD_DEV_D2 | コントロールポートDの拡張ソケット2
  WSD_DEV_D3 | コントロールポートDの拡張ソケット3
  WSD_DEV_D4 | コントロールポートDの拡張ソケット4
  WSD_DEV_D5 | コントロールポートDの拡張ソケット5

wsBufCreate

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999