## 第6章　関連ファイル

ビジュアルメモリシミュレータが参照するファイルについて説明します。

### 6-1　システム用ファイル

ビジュアルメモリシミュレータが参照するファイルが存在します。システム用のファイルはFilesフォルダに収められています。

#### VMS.INI

このファイルはビジュアルメモリシミュレータの初期設定ファイルです。このファイルを改変すると誤動作の原因となります。また、このファイルが存在しないとビジュアルメモリシミュレータを起動できません。

#### VMS.ENV

このファイルはユーザー設定した環境設定を保存したものです。ビジュアルメモリシミュレータの終了時に更新されます。

#### DEFAULT.ENV

このファイルは環境ファイルを持たないアプリケーションを開いたときに参照されるアプリケーションのための初期設定ファイルです。

#### FBIOS.SBF

ビジュアルメモリに内蔵されるシステムBIOSのROMイメージです。ビジュアルメモリのリセット時にはシステムBIOSが起動します。アプリケーションは、システムBIOSから呼び出され、アプリケーションを終了する場合はシステムBIOSに制御を戻します。システムBIOSにはアプリケーションから利用でる各種サブルーチンパッケージが実装されています。

#### QBIOS.SBF

FBIOSが起動時に表示する時計設定画面をスキップしたものがQBIOSです。時計設定をスキップできますので、デバッグ中などは即プログラムの検証ができます。その他はFBIOSとまったく同等の機能が実装されています。

#### PWM.WAV

ビジュアルメモリシミュレータは完全な実時間動作を保証できないため、PWMによる音声出力ができません。シミュレータレベルで、PWM出力が可能になったときにPWM.WAVファイルを再生します。

[←] | [INDEX] | [→]