. |

### OTHER_SIDE_SYMBOL
CHANGE命令用ジャンプ先ラベルの宣言

#### 書式

OTHER_SIDE_SYMBOLlabel　｛，label｝

#### 説明

LC86800シリーズにおいてROMとフラッシュメモリの切り換えを行うCHANGE命令のオペランドとして指定されるアドレスラベルを宣言します。宣言されるラベルは一種の外部シンボルですが、ROMに格納されるコードを記述したソースファイルではフラッシュメモリ上のラベルが宣言される（フラッシュメモリに格納されるコードを記述したソースファイルではROM上のラベル）点が異なっています。なお、この疑似命令はLC86800シリーズ専用であり、それ以外の場合にはエラーとなります。

例については「第21章　アセンブラ疑似命令」の「CHANGE　フラッシュメモリ／ROM をまたぐジャンプ」を参照してください。

[←] | [INDEX] | [→]