##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdShotSetSpeed

ワンショットポートのスピードの設定

### 書式

      SDE_ERR sdShotSetSpeed( handle, speed, fade_time )
      SDSHOT handle
      const Sint8 speed
      const Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  speed | 目的の再生スピード(-18FFH〜18FFH)
  fade_time | 目的の再生スピードに達する時間(ミリ秒)(0000H〜7FFFH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  ワンショットの再生スピードを設定します。

  目的の再生スピード speed 値は-18FFH(最遅)〜0000H(標準)〜18FFH(最速)で、-0C00Hで1/2の スピードに、0C00Hで2倍のスピードになります。

  再生スピードに達する時間を指定する引数 fade_timeの値は0000H(最速)〜7FFFH(最遅)までです。

### 備考

  再生スピードを早くすると、副作用として再生ピッチが上昇し、再生スピードが遅くなると副作用 として再生ピッチが下がります。

sdShotSetSpeed

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999