### 8-4　リンク時に参照されるファイル

L86Kは、リンク時に次のファイルを必ず参照します。

ビジュアルメモリは、フラッシュメモリの読み書きを行うシステムBIOSがROMに実装されています。したがって、下記を特に考慮する必要はありません。

>     LC86K.LIB

“LC86K.LIB”には、システムに関する情報が格納されています。L86Kは、リンク時に“LC86K.LIB”からリンク対象CPUに対応するシステム情報を取り出してEVAファイルに格納します。

また、リンク時には次のオプションファイルを参照します。

>     LCnn00.OPT　…　nnは該当機種名に対応する2桁の数値

“LC86K.LIB”および“LIBnn00.OPT”は“L86K.EXE”が格納されているディレクトリと同じディレクトリ、または環境変数PATHにて設定されたディレクトリに存在していなければいけません。

[←] | [INDEX] | [→]