##### Shinobiライブラリ - ビデオケーブル関数

# syCblCheckCable

ビデオケーブル種別の取得

### 書式

      SYE_CBL_CABLE syCblCheckCable( void )

### 引数

  なし

### 戻り値

  ケーブルの種別

### 解説

  AV端子に接続されているケーブルの種別を取得します。

  戻り値 | 意味
  SYE_CBL_CABLE_VGA | VGA cable
  SYE_CBL_CABLE_VBS | VBS/S, RF output
  SYE_CBL_CABLE_RGB | RGB cable (Multi21P)
  SYE_CBL_CABLE_RESERVED | SEGA RESERVED

### 備考

  アプリケーション起動時にどの画面モードで動くのかを判定して、システムのイニシャライズをすることができます。

  Dev.Boxでは、ケーブルエミュレーションを設定するDIP SW.の内容が戻ります。

syCblCheckCable

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999