##### Middlewareライブラリ - MPEG Sofdec用関数

# mwPlySetBright

輝度の設定

### 書式

      void mwPlySetBright( ply, val )
      MWPLY ply
      Sint32 val

### 引数

  ply | (in)：ミドルウェア再生ハンドル
  val | (in)：輝度（0〜255）

### 戻り値

  なし

### 解説

  輝度を設定します。

### 備考

  デフォルトでは、224が設定されています。 Dreamcastの映像出力は 255で110IREの輝度となるため、デフォルトで224を設定しています。 素材によってはこの値を調整する必要があります。

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

mwPlySetBright

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999