##### Shinobiライブラリ - コンフィグレーション関数

# syCfgGetIndividualID

本体IDの取得

### 書式

      Sint32 syCfgGetIndividualID( *pIID )
      Sint8 *pIID

### 引数

  *pIID | 本体IDを格納する領域のポインタ

### 戻り値

  SYD_CFG_IID_OK | 本体ID取得OK
  SYD_CFG_IID_CHKERR | チェックサムエラー
  SYD_CFG_IID_NG | 本体ID取得NG

### 解説

  ドリームキャスト本体に設定されている「本体ID」を取得します。 すべてのドリームキャストは固有な値の本体IDを持っています。

  本体IDを格納する領域のサイズは、SYD_CFG_IID_SIZE (Bytes)で定義されています。

  戻り値がチェクサムエラーを示していても、取得した本体IDは格納されます。

### 備考

  ドリームキャスト開発用機器 Dev.Boxは、本体IDを書き換えることができます。 工場出荷時に本体IDが記録されていない場合は、格納された本体IDの値はすべて0xffで埋められ、 チェクサムエラーを返します。

  この関数は、初期化および終了関数であるsyCfgInit関数/syCfgExit関数の呼び出しは不要です。

syCfgGetIndividualID

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999