##### Shinobiライブラリ - タイマー関数

# syTmrGetCount

フリーランニングタイマーの値の取得

### 書式

      Uint32 syTmrGetCount( void )

### 引数

  なし

### 戻り値

  TMU0カウンタの値

### 解説

  TMU0カウンタの値を取得します。

### 用例

      main()
      {
      	Uint32 count1, count2, count, micro;
      	/* 測定開始 */
      	count1 = syTmrGetCount();
      	/* 測定対象の関数を実行 */
      	TestFunc();
      	/* 測定終了 */
      	count2 = syTmrGetCount();
      	/* カウンタ値の差を取得 */
      	count = syTmrDiffCount(count1, count2);
      	/* カウンタ値をμ秒値に変換 */
      	micro = syTmrCountToMicro(count);
      	while (1);
      }

### 備考

  ダウンカウンタのため、(0xffffffff-カウンタ値)が戻ります。

syTmrGetCount

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999