##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdShotPlay

ワンショットの再生

### 書式

      SDE_ERR sdShotPlay( handle, bank_num, list_num, priority )
      SDSHOT handle
      const Sint8 bank_num
      const Sint8 list_num
      const Sint8 priority

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  bank_num | 再生するワンショットバンク番号(0000H〜007FH)
  list_num | 再生するワンショット番号(0000H〜007FH)
  priority | 優先レベル(0000H, 0001H〜000FH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが範囲外
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  ワンショットの再生をします。

  優先レベルを指定する引数 priorityは、0000H(必ず優先される)、0001H(低い優先)〜000FH(高い優先)です。

sdShotPlay

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999