##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buDeleteFile

ファイルの削除

### 書式

      Sint32 buDeleteFile( drive, *fname )
      Sint32 drive
      const char *fname

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *fname | ファイル名

### 戻り値

  BUD_ERR_OK | 処理要求を受けつけた
  BUD_ERR_BUSY | 処理中のため要求を受けつけられなかった

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードの、指定したファイルを削除します。

  拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      Sint32 ret;
      ret = buDeleteFile(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA");
      if (ret == BUD_ERR_OK) {
      /* 削除リクエストに成功した */
      } else {
      /* 削除リクエストに失敗した(BUSY) */
      }

### 備考

  buStat関数によるこの関数の完了ステータスは以下のとおりです。

  BUD_ERR_OK | 正常終了
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
  BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
  BUD_ERR_FILE_NOT_FOUND | ファイルがない

  削除には約 5 Intかかります(他のドライブの状態等によっては、多少時間は変動します)。

buDeleteFile

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999