##### Shinobiライブラリ - リアルタイムクロック関数

# syRtcInit

リアルタイムクロック関数群の初期化

### 書式

      Sint32 syRtcInit( void )

### 引数

  なし

### 戻り値

  SYD_RTC_ERR_OK | 正常終了
  SYD_RTC_ERR_FATAL | 異常終了

### 解説

  リアルタイムクロック関数群の初期化、およびワークエリアの確保を行います。 リアルタイムクロック関数群は、G2バス上にあるAICAのリアルタイムクロックにアクセスし、 日付・時刻に関する情報を取得および設定します。 AICAのリアルタイムクロックは32ビットのカウンタで、1秒で1カウントしていきます。

syRtcInit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999