                                                                        1999.3.1
Visual Memory Simulator V1.04 の説明
                                                （株）セガ・エンタープライゼス
                                                      テクニカルサポートセンター
■ 各フォルダ内のファイルの詳細
(1)\VM_SDK\VmSimulator
    vms.exe          VMシミュレータ実行ファイル
    readme_j.txt     このファイル

(2) Files
    VMシミュレータのシステム関係のファイルが入っています。
    Fbios.sbf        VMのシステムBIOS(フルサイズBIOS)です。
    Qbios.sbf        開発用クイックスタートBIOSです。
    vms.ini          シミュレータの初期設定ファイルです。
    vms.env          シミュレータの環境設定ファイルです。
    Default.env      アプリのデフォルト環境ファイルです。
    Buz2k.wav        2KHzの正弦波の音声ファイルです。
    Buz4k.wav        4KHzの正弦波の音声ファイルです。
    Pwm.wav          PWMの確認用音声ファイルです。
    Game.bin         Flash#1用ファイルです。
                     ユーザーアプリの実行時に必ず読込む必要が有ります。

(3) Help
    Vmshelp.hlp      日本語版ﾍﾙﾌﾟﾌｧｲﾙです。
    VmshelpUS.hlp    英語版ﾍﾙﾌﾟﾌｧｲﾙです。


■ Helpファイルについて
日本語版と英語版のヘルプファイルについては、
初期設定ファイル(vms.ini)の言語設定(9行目:Lang)で判別を行い、表示するファイルを変えています。
日本語設定(Lang=Jpn)で起動されたシミュレータは日本語版のヘルプ(Vmshelp.hlp)を参照します。
英語設定(Lang=Eng)で起動されたシミュレータは英語版のヘルプ(VmshelpUS.hlp)を参照します。
この二つのファイルは同じHelpフォルダに入っています。
これによってVMシミュレータはひとつのバージョンで、
ヘルプを含めて両方の言語に対応できるようになっています。


■ BIOSについて
フルサイズBIOSとクイックスタートBIOSの2種類のBIOSをサポートしました。
ファイルはそれぞれ、\VM_SDK\VmSimulator\Files の中にあります。

    fbios.sbf   フルサイズBIOS
    qbios.sbf   クイックスタートBIOS

初回起動時にはフルサイズBIOSが自動的に読み込まれるよう設定されています。

クイックスタートBIOSは、フルサイズBIOSから時計設定部分を外しただけのものなので、
フルサイズBIOSとクイックスタートBIOSに機能的な違いはありません。


■ Flash#1ファイルについて
インストール時にインストーラが指定するデフォルトの設定のディレクトリに
インストールしなかった場合は、初回起動時にFlash#1ファイル(Game.binファイル)の
自動読み込みに失敗する可能性があります。

自動読み込み設定を有効にするには、\VM_SDK\VmSimulator\Files 以下にある
vms.env ファイルの２行目、

    FlashFileName=C:\VM_SDK\VmSimulator\Files\game.bin
                  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
となっている部分に、game.binファイルが存在するディレクトリのフルパスを指定して下さい。
次回から自動的に読み込まれるようになります。


−以上−
