##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buGetDiskFree

メモリーカードの空き容量の取得

### 書式

      Sint32 buGetDiskFree( drive, type )
      Sint32 drive
      Sint32 type

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  type | ファイルタイプ

### 戻り値

  0あるいは正 | 空きブロック数
  BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
  BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードの空き容量のブロック数を戻します。

  拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  ファイルタイプtypeには、どのようなファイルの空き容量を調べるかを指定します。

  BUD_FILETYPE_NORMAL | 通常ファイル空き容量
  BUD_FILETYPE_EXECUTABLE | 実行ファイル空き容量

  通常ファイルの空き容量には実行ファイル空き容量も含まれます。

### 用例

      Sint32 free;
      free = buGetDiskFree(BUD_DRIVE_A1, BUD_FILETYPE_NORMAL);
      if (free < 0) return NG;

buGetDiskFree

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999