##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdShotSetPitch

ワンショットポートのピッチの設定

### 書式

      SDE_ERR sdShotSetPitch( handle, pitch, fade_time )
      SDSHOT handle
      const Sint8 pitch
      const Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  pitch | 目的の再生ピッチ
  fade_time | 目的の再生ピッチに達する時間(ミリ秒)(0000H〜7FFFH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  ワンショットの再生ピッチを設定します。

  再生ピッチを指定する引数 pitchは、 0100Hで半音上がり、-0100Hで半音下がる。

  再生スピードに達する時間を示す引数 fade_time の値は、0000H(最速)〜7FFFH(最遅)です。

### 備考

  再生ピッチを上げると副作用として再生スピードが速くなり、再生ピッチを下げると副作用として 再生スピードが遅くなります。

sdShotSetPitch

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999