
プレイ履歴サンプル(f40uf)

1.makfile
-----------
　プレイ履歴の機能を使用するためには、IPの部分に商品番号は、ゲームの種別
　等を設定する必要があります。
　このサンプルでは、商品番号部分などを書き換えたIP関連ファイルをリンク
　しており、 Makefileが一部標準のものから修正されています。

　変更内容は、shinobi\libディレクトリのsystemid.obj, zero.objの代わりに
　ipディレクトリ下のファイルをリンクしています。
　また、aip.objの代わりにaipf.obj(プレイ履歴用)をリンクしています。

2.サンプルの内容
----------------
　起動するとF40のモデルが表示されます。
　一定時間（10分）が経過すると、画面がフェードアウトし、現在表示されている
　EST(プレイ評価),CARY(攻略率)の値を本体フラッシュに書きこみます。
　
　[X]ボタンを押すとNET ON/OFFが切り替わります。
　NET ONの時間を集計したものが、ネットワークプレイ時間として記録されます。


以上
