##### Shinobiライブラリ - 音声サンプリング関数

# wsBufGetWrPos

リングバッファ中の書き込み位置の取得

### 書式

      WSS_POS wsBufGetWrPos( wsbuf )
      WSBUF wsbuf

### 引数

  wsbuf | 取り込み制御ハンドル

### 戻り値

  サンプルのインデックス

### 解説

  SIPデバイスがリングバッファ中で現在書き込んでいる位置を取得します。 wsBufStart関数を実行してからの時間が、この書き込み位置と同義となります。

### 備考

  書き込み位置は、 音声データの取り込みを開始してから停止するまでサンプル単位でインクリメントされます。

wsBufGetWrPos

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999