##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdShotResetPrm

ワンショットポートのリセット

### 書式

      SDE_ERR sdShotResetPrm( handle )
      SDSHOT handle

### 引数

  handle | 対象のハンドル

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  ワンショットポートのパラメータをリセットします。

### 備考

  すべての値が中心の0に再設定されます。

sdShotResetPrm

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999