##### Soundライブラリ - システム関数

# sdSysFlushHostCmd

ホストコマンドの送信

### 書式

      SDE_ERR sdSysFlushHostCmd( Void )

### 引数

  なし

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_SND_DRV_BUSY | サウンドドライバがホストコマンドを受け付けられない

### 解説

  サウンドライブラリが、バッファリングしているARM7サウンドドライバへの通信パケット (ホストコマンド)をただちに送信します。

### 備考

  送信されるのは、サウンドドライバが受けきれる量だけです。

  実際には送信するだけで、ARM7サウンドドライバが解析するタイミングは別にあるため、 多少の効果の遅延(最大で数ミリ秒)があります。

sdSysFlushHostCmd

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999