##### Shinobiライブラリ - 音声サンプリング関数

# wsBufGetStat

WSBモジュールのステータスの取得

### 書式

      Sint32 wsBufGetStat( wsbuf )
      WSBUF wsbuf

### 引数

  wsbuf | 取り込み制御ハンドル

### 戻り値

  WSD_BUF_STAT_DISCNCT | SIPデバイス未接続
  WSD_BUF_STAT_STOP | リングバッファへの取り込み停止状態
  WSD_BUF_STAT_REC | リングバッファへの取り込み中
  WSD_BUF_STAT_ERR | エラー
  WSD_STAT_RETRY | エラーリトライ中
  WSD_STAT_RESTART | SIPデバイスのCPUによってリスタート中

### 解説

  取り込み(WSB: Wave Sampling Buffer)モジュールのステータスを取得します。

wsBufGetStat

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999