### 3-7　チャンク・バーテックス(Chunk vertex)

これにより、モデルの頂点に関する設定ができます。

「Ninja Export」などで設定します。

略号の意味は以下のとおりです。

####

3-7-1　頂点法線あり

VN | 頂点法線あり。標準的な形式です。
VNX | 頂点法線あり。頂点法線データを削減し、データ量を小さくします。

####

3-7-2　頂点法線なし

光計算を行わないモデルに使用します。

D8 | 頂点法線なし。頂点カラーあり。(ARGB8888)
S5 | 頂点法線なし。頂点カラーあり。(RGB565)頂点カラーにスペキュラーの設定を予定。
S4 | 頂点法線なし。頂点カラーあり。(ARGB4444)頂点カラーにスペキュラーの設定を予定。
IN | 頂点法線なし。処理の高速なIntensityモードにおいて頂点カラーを与えます。
NF | 頂点法線なし。Ninja拡張フラグ領域を持ち、機能を拡張できます。
UF | 頂点法線なし。ユーザーフラグ領域を持ちます。

※略号の合わさったもの（例 VN_D8）は、頂点法線がない形式の特徴を引き継ぎながら、頂点法線を付加したものです。

[←] | [INDEX] | [→]