### 15-2　引数の指定方法

>     E2H86K［option］ EVA_filename ［HEX_filename］

#### optionフィールド

「15.3 オプション指定」で説明されているオプションを指定します。optionはコマンド名の次に記述します。

#### EVA_filenameフィールド

デバッグの終了したファイル（拡張子が“.EVA”であるファイル）の名前を指定します（以下、EVAファイル）。

#### HEX_filenameフィールド

Intellec HEXフォーマットのファイルの名前を指定します（以下、HEXファイル）。HEX_filenameが省略された場合には、EVA_filenameと同じファイル名になります。フラッシュメモリ用データファイルを変換すると、拡張子が“.H00”になります。

プロンプトによる操作はできません。

#### 起動例1

>     C>E2H86K  PROG012

EVAファイル　　→　　HEXファイル　，　フラッシュメモリ用HEXファイル “PROG012.EVA”　→　“PROG012.HEX”，“PROG012.H00”

#### 起動例2

>     C>E2H86K

次のメッセージ（簡易ヘルプ）を表示します。

>     SANYO LC86000 Series EVA-file to HEX-file generator  V1.00A
>     Copyright (C) SANYO Electric Co.,Ltd. 1992

>     Usage: e2h86k options] EVA_filename HEX_filename]
>     Options: /I ... information on/off (default: on )

[←] | [INDEX] | [→]