### 2-3　ピクセル・フォーマット

テクスチャ用のピクセルデータ（テクセル）として使用する形式です。

####

2-3-1　RGBによる形式

RGB565 | Red 5bit、Green 6bit、Blue 5bitの階調を持つ形式です。
ARGB4444 | アルファ値4bit、RGB各4bit
ARGB1555 | アルファ値1bit、RGB各5bit
ARGB8888 | アルファ値8bit、RGB各8bitパレット形式のみです。

※上記各形式はすべてパレットを持つこともできます（最大1024色）。

ただし、パレットを持つ場合は、1画面内ではどれか一つの形式に限定されます。

####

2-3-2　パレットを持つ形式

Palettized 4 | 4bit（16色）のパレットテクスチャです。
Palettized 8 | 8bit（256色）のパレットテクスチャです。

※この形式のテクスチャはパレットを持ち、1画面内に複数の形式が混在できます。

####

2-3-3　その他の形式

YUV422 | 8bit階調なので、ズームアップしてもきれいな階調が得られますが、横方向の解像度が低いため（2テクセル分で1データ）、斜線などはつぶれます。
Bump | バンプマッピングに使用するテクスチャです。S、R各8bitを持ちます。※S、Rとは1テクセル上の法線ベクトルの角度です。この法線ベクトルの向きが、面上の各点の向きとして処理され、あたかも凹凸があるように見せます。

[←] | [INDEX] | [→]