##### Shinobiライブラリ - ガンデバイス関数

# pdGunGetPosition

ガン座標の取得

### 書式

      void pdGunGetPosition( *x, *y )
      Sint32 *x
      Sint32 *y

### 引数

  x,y | ガン座標を取得するポインタ

### 戻り値

  なし

### 解説

  ガン座標を取得します。 座標検出は、トリガー(Aボタン)が押された時またはpdGunSetTrigger関数により、 擬似的にトリガー情報が設定されたときに行われます。

### 用例

      pdGunGetLatchedPort関数の例を参照してください。

### 参照

  pdGunGetLatchedPort()

pdGunGetPosition

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999