##### Kamui2 Library - グローバル設定関数

# kmSetColorClampValue

カラークランプ値の設定

### 書式

> `KMSTATUS kmSetColorClampValue( MaxVal, MinVal )
> KMPACKEDARGB MaxVal
> KMPACKEDARGB MinVal
> `

### 引数

> MaxVal | (入力)ARGBカラーのクランプ最大値
> MinVal | (入力)ARGBカラーのクランプ最小値

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> カラーのクランプ値を指定します。

> 引数 Valには Packedの ARGB 32bitカラーでクランプの最大値を指定します。 例えば、輝度128のRGB色を指定する場合は0x00808080のように指定します。

> 引数 Valには、Packedの ARGB 32bitカラーでクランプの最小値を指定します。 例えば、輝度20のRGB色を指定する場合は0x00141414のように指定します。

> カラークランプはフォグの前段で掛けられます。 レンダリング中にクランプ色を変更するときには、 必ずレンダリング終了のコールバック関数内などで変更を行ってください。 それ以外のタイミングで変更を行った場合、画面イメージが不正となる場合が有ります。

kmSetColorClampValue

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000