##### Sound Library - その他のデータ型、定義

# SDE_PCM_TYPE

PCMエンコード形式

### 解説

> PCMのエンコード形式の指定に使用します。

> 定義 | 意味
> SDE_PCM_TYPE_4BIT_ADPCM | 4ビットADPCM圧縮形式
> SDE_PCM_TYPE_8BIT_LINEAR | 8ビットPCM非圧縮形式
> SDE_PCM_TYPE_16BIT_LINEAR | 16ビットPCM非圧縮形式

### 参照

> sdPstmPlay() | PCM Streamの再生
> sdPstmOnMemPlay() | オンメモリPCM Streamの再生
> sdPstmOnMemPlay() | オンメモリPCM Streamの再生
> sdPstmPlay() | PCM Streamの再生

SDE_PCM_TYPE

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000