##### Sound Library - システム関数

# sdSysSetMidiIfMode

SET5のMIDI入力端子へのMIDIイベント入力の受け付けの有無の設定

### 書式

> `SDE_ERR sdSysSetMidiIfMode( const SDE_MIDI_IF_MODE mode)
> const SDE_MIDI_IF_MODE mode
> `

### 引数

> mode | 設定するモード

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない

### 解説

> SET5のMIDI入力端子へのMIDIイベント入力の受け付けの有無の設定をします。

sdSysSetMidiIfMode

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000