##### Kamui2 Library - コールバック制御関数

# kmSetStripOverRunCallback

StripBufferの縦サイズの表示期間中に次のStripのレンダリングが終了しなかった場合に呼ばれるコールバック関数の登録

### 書式

> `KMSTATUS kmSetStripOverRunCallback( pStripOverRunCallback, pCallbackArguments )
> PKMCALLBACKFUNC pStripOverRunCallback
> PVOID pCallbackArguments
> `

### 引数

> pStripOverRunCallback | (入力)コールバック関数へのポインタ
> pCallbackArguments | (入力)コールバック関数へ渡す引数へのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> StripBufferの縦サイズの表示期間中に次のStripのレンダリングが終了しなかった場合に呼ばれるコールバック関数を登録します。

> コールバック関数は、以下の形式でコーディングしてください。

> VOID StripOverRunCallbackFunc(PVOID pCallbackArguments);

> pCallbackArguments(入力):登録時に指定されたパラメータへのポインタです。

kmSetStripOverRunCallback

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000