##### Shinobi Library - キャッシュ関数

# syCacheOCWB

全キャッシュブロックのライトバック

### 書式

> `Void syCacheOCWB( address, size )
> Void *address
> Uint32 size
> `

### 引数

> address | 先頭アドレス
> size | サイズ

### 戻り値

> なし

### 解説

> 指定された領域を含む全キャッシュブロックをライトバックします。(ライトバック=実メモリに書き戻す)

### 備考

> P2領域(0xa0000000〜0xbfffffff)のアドレスが指定されたときは、P0領域に置き換えライトバックします。 つまり、キャッシュ不可のP2領域であっても、メモリの実体に対する変更が行われます。

syCacheOCWB

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000