##### Middleware Library - 簡易アニメーション関数

# SAN_SetSrfBright

輝度の設定

書式

> `void SAN_SetSrfBright( san, no, a, r, g, b )
> SAN san
> unsigned long no
> float a
> float r
> float g
> float b
> `

引数

> san | SANハンドル
> no | 頂点番号("Z"順に0〜3)
> a | アルファ値(0.0〜1.0)
> r | 赤の成分値(0.0〜1.0)
> g | 緑の成分値(0.0〜1.0)
> b | 青の成分値(0.0〜1.0)

戻り値

> なし

解説

> 各頂点ごとに輝度を設定します。

備考

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

SAN_SetSrfBright

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000