##### Sound Library - グローバルサウンドコントロール関数

# sdSndSetPanMode

パンポットのモードの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdSndSetPanMode( pan_mode )
> const SDE_PAN_MODE pan_mode
> `

### 引数

> pan_mode | 設定するパンポットのモード

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | 引数が正常な値の範囲外
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> パンポットのモード(音声再生環境)を設定します。

> パンポットのモードを指定する引数 pan_mode には次の指定が可能です。

> 定義 | 意味
> SDE_PAN_MODE_MONO | Monoral sound
> SDE_PAN_MODE_STEREO | Stereo sound

> 標準設定値はStereo soundモードです。

### 用例

>     sdSndSetPanMode( SDE_SPACE_MONO);
>     sdSndSetPanMode( SDE_SPACE_STEREO);

### 備考

> モノラルとステレオではサウンドの再生バランスが変化することがありますので注意してください。

sdSndSetPanMode

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000