##### Shinobi Library - ビデオケーブル関数

# syVideoSetBorderColor

ボーダーカラーの設定

### 書式

> `void syVideoSetBorderColor( color )
> Uint32 color
> `

### 引数

> color | パック形式のARGBカラー値（R値 * 0x10000 + G値 * 0x100 + B値）

### 戻り値

> なし

### 解説

> ボーダー(表示領域の外の部分)カラーを設定します。 この関数はV-Blank期間を待たずに設定を行ないます。

### 用例

>     syVideoSetBorderColor( 0 );

### 備考

> V-Blank期間を待って設定したい場合は、 syVideoWaitVBlankSetBorderColor()関数をご使用ください。 この関数は内部でKAMUI2を使用していますが、KAMUI2の初期化の前に 使用することができます。

### 参照

> syVideoWaitVBlankSetBorderColor() | ボーダーカラーの設定

syVideoSetBorderColor

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000