##### Shinobi Library - 構造体/その他のデータ型

# WSS_POS

書き込み位置

### 定義

>     typedef struct _WSS_POS{
>         Uint32 high;
>         Uint32 low;
>     } WSS_POS;

### メンバ

> high | 63bit〜32bit
> low | 31bit〜0bit

### 解説

> 音声入力デバイスが現在書き込んでいる位置です。 書き込み位置は、 音声データの取り込みを開始してから停止するまでサンプル単位でインクリメントされます。

### 参照

> wsBufGetWrPos() | リングバッファ中の書き込み位置の取得
> wsStmAddRdPos() | 読み出し位置の更新
> wsStmGetRdPos() | 読み出し位置の取得
> wsStmSeekRdPos() | 読み出し位置のシーク

WSS_POS

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000