##### Sound Library - その他のデータ型、定義

# SDD

定数マクロ

### 解説

> Sound Libraryで定義されているそのマクロ定数は以下のとおりです。

> 定義 | 意味
> SDD_LIB_VER_MAJOR | Sound Libraryのメジャーバージョン番号
> SDD_LIB_VER_MINOR | Sound Libraryのマイナーバージョン番号
> SDD_LIB_VER_DEBUG | Sound Libraryのデバッグバージョン番号
> SDD_LIB_VER_STRING | Sound Libraryのバージョンを文字列で表したもの
> SDD_LIB_VER1_NAME_AVAILABLE | Sound Library Ver.2.0以前の名称を利用できるようにする
> SDD_HOST_CMD_2ND_BUF_NUM | セカンダリホストコマンドの最大バッファリング数
> SDD_MEMBLK_HANDLE_NUM | メモリブロックハンドルの最大確保数
> SDD_MEMBLK_QUEUE_NUM | メモリブロックハンドルの転送指示の最大キューイング数
> SDD_MIDI_PORT_NUM | MIDI音源の最大使用可能ポート数
> SDD_PSTM_PORT_NUM | PCM Stream音源の最大使用可能ポート数
> SDD_SHOT_PORT_NUM | One Shot音源の最大使用可能ポート数
> SDD_MIDI_SLOT_NUM | 全MIDI音源で使用可能な最大スロット数
> SDD_PSTM_SLOT_NUM | 全PCM Stream音源で使用可能な最大スロット数
> SDD_SHOT_SLOT_NUM | 全One Shot音源で使用可能な最大スロット数
> SDD_PSTM_PORT_SLOT_NUM | PCM Streamポートの1ポートで使用可能なスロット数
> SDD_PSTM_PORT_SLOT_ALL | PCM Streamポートの全スロット
> SDD_PSTM_PORT_SLOT_LEFT | 便宜上PCM Streamポートの左スロット
> SDD_PSTM_PORT_SLOT_RIGHT | 便宜上PCM Streamポートの右スロット
> SDD_MIDI_CH_NUM | MIDIチャンネル数
> SDD_MIDI_CH_MIN | MIDIチャンネル最小値
> SDD_MIDI_CH_MAX | MIDIチャンネル最大値
> SDD_MIDI_NOTE_NUM | MIDIノート数
> SDD_MIDI_NOTE_MIN | MIDIノート最小値
> SDD_MIDI_NOTE_MAX | MIDIノート最大値
> SDD_MIDI_MES_NOTE_OFF | MIDIノートオフメッセージ
> SDD_MIDI_MES_NOTE_ON | MIDIオンオフメッセージ
> SDD_MIDI_MES_MONO_PRES | MIDIモノプレッシャーメッセージ
> SDD_MIDI_MES_CTL_CHG | MIDIコントロールチェンジメッセージ
> SDD_MIDI_MES_PRG_CHG | MIDIプログラムチェンジメッセージ
> SDD_MIDI_MES_POLY_PRES | MIDIポリプレッシャーメッセージ
> SDD_MIDI_MES_PITCH_BEND | MIDIピッチベンド
> SDD_MIDI_CTL_CHG_LSB | MIDIコントロールチェンジLSBオフセット
> SDD_MIDI_CTL_CHG_MSB | MIDIコントロールチェンジMSBオフセット
> SDD_MIDI_CTL_CHG_BANK | MIDIバンクチェンジ
> SDD_MIDI_CTL_CHG_MODULATION | MIDIモジュレーション
> SDD_MIDI_CTL_CHG_VOL | MIDIボリューム
> SDD_MIDI_CTL_CHG_PAN | MIDIパンポット
> SDD_MIDI_CTL_CHG_EXPRES | MIDIエクスプレッション
> SDD_MIDI_WHOLE_NOTE | sdMidiSeqSetReso()関数で使用するマクロ
> SDD_PORT_ERR_PRIORITY | ポート内で既に再生しているデータより低い優先度で続けて再生を試みた
> SDD_PORT_ERR_REQUEST_NUM | 再生しようとしている Bank又はBankに対象データが存在しない
> SDD_PORT_ERR_MIDI_BUF_NO_ENOUGH | MIDI SequencerからMIDI音源へのイベント転送バッファが溢れた
> SDD_PORT_ERR_MIDI_SEQ_BUF_NO_ENOUGH | MIDI Sequencer内のMIDI Eventバッファが溢れた
> SDD_PORT_ERR_SLOT_NO_ENOUGH | 音源内のスロット数が不足
> SDD_PORT_ERR_BANK_NOT_FOUND | 再生しようとしたBankが見つからない
> SDD_PORT_ERR_BANK_ILLEGAL_ID | Bank IDが異状
> SDD_PORT_ERR_BANK_ILLEGAL_SZ | Bankのサイズが異状
> SDD_PORT_ERR_BANK_ILLEGAL_VER | Bankのバージョンが異状
> SDD_DRV_ERR_BANK_NO_DOWNLOAD | Bank がダウンロードされていない
> SDD_DRV_ERR_BANK_ILLEGAL_ID | Bank IDが異状な Bankを発見した
> SDD_DRV_ERR_BANK_ILLEGAL_END_ID | Bankの終了IDが Bankを発見した
> SDD_DRV_ERR_BANK_ILLEGAL_VER | Bankのバージョンが異状
> SDD_DRV_ERR_BANK_ILLEGAL_NUM | Bankの番号が異状

SDD

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000