##### Ninja Library - モデル・インテンシティー関数

# njCnkSetIntensityLightExp

インテンシティライトのエクスポーネントを設定します

### 書式

> `void njCnkSetIntensityLightExp( eLight, eExp )
> NJD_CNK_INTENSITY_LIGHT eLight
> NJD_CNK_INTENSITY_EXP eExp
> `

### 引数

> eLight | ライト番号
> eExp | Exponent

### 戻り値

> なし

### 解説

> インテンシティライトのエクスポーネントを設定します。

> ライト番号にはNJD_CNK_INTENSITY_LIGHT_0〜7が指定できます。 エクスポーネント値は次の２種類から選択できます。

> NJD_CNK_INTENSITY_EXP_16 | １６乗
> NJD_CNK_INTENSITY_EXP_32 | ３２乗

### 用例

>     njCnkSetIntensityLightExp( NJD_CNK_INTENSITY_LIGHT_0, NJD_CNK_INTENSITY_EXP_16 );
>     njCnkSetIntensityLightExp( NJD_CNK_INTENSITY_LIGHT_1, NJD_CNK_INTENSITY_EXP_32 );

### 参照

> njCnkSetIntensityLightMode() | インテンシティライトの種類の設定
> njCnkSetIntensityLightSwitch() | インテンシティライトのオンオフ
> njCnkSetIntensityLightVector() | インテンシティライトの平行光源のベクトルの設定
> njCnkSetIntensityLightPoint() | インテンシティライトの点光源、平行点光源の位置の設定
> njCnkSetIntensityLightSet() | インテンシティライトの強度の設定
> njCnkSetIntensityLightRange() | インテンシティライトの点光源のレンジの設定
> njCnkSetIntensityLightDiffColor() | インテンシティライトのディフューズカラーを設定します。
> njCnkSetIntensityLightSpecColor() | インテンシティライトのスペキュラカラーを設定します。
> njCnkSetIntensityLightOffset() | インテンシティライトのオフセットを設定します。
> njCnkSetIntensityLightConst() | インテンシティライトのコンスト値を設定します。
> njCnkSetIntensityLightEnvRatio() | インテンシティライトの環境マップの比率の設定

njCnkSetIntensityLightExp

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000