##### Shinobi Library - BootROMサービス関数

# syBtGetCurrentSystemID

ディスクのシステムID情報の取得

### 書式

> `Sint32 syBtGetCurrentSystemID( pData )
> SYS_BT_SYSTEMID *pData
> `

### 引数

> pData | システムID情報を格納する構造体のアドレス

### 戻り値

> エラーコード

### 解説

> 現在認識中のディスクのシステムIDの情報を取得します。

> 引数pDataが指すシステムID情報を格納する構造体の実体は、事前にアプリケーションで確保してください。

> エラーコードには以下の値が戻ります。

> 定義 | 意味
> SYD_BT_OK | 正常終了
> SYD_BT_NG | 異常終了

> 異常終了が戻った場合、以下の状況が考えられます。

> - 1.メディア情報で'0'〜'9'であるべき個所に他の文字が記述されている。
> - 2.アドレスにNULLが渡された。

### 用例

>     SYS_BT_SYSTEMID     systemidBoot ;
>     SYS_BT_SYSTEMID     systemidCurrent ;
>     int                 nRet1,nRet2;
>     int                 y ;
>     nRet1 = syBtGetBootSystemID( &systemidBoot ) ;
>     nRet2 = syBtGetCurrentSystemID( &systemidCurrent ) ;
>     y = 2 ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y++),"BOOT DISC INFO" ) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y), "SYSTEM ID ADDRESS") ;
>     njPrintH( NJM_LOCATION(25,y++),(Uint32)pAddr1,8) ;
>     y++ ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"ID GET RETURN CODE") ;
>     njPrintH( NJM_LOCATION(25,y++),(Uint32)nRet1, 8) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"NO." ) ;
>     njPrintD( NJM_LOCATION(10,y++), systemidBoot.nNo ,8 ) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"All." ) ;
>     njPrintD( NJM_LOCATION(10,y++), systemidBoot.nAll,8 ) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"PID." ) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION(10,y++), systemidBoot.szProduct ) ;
>     y = 10 ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y++),"NEW DISC INFO" ) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"SYSTEM ID ADDRESS") ;
>     njPrintH( NJM_LOCATION(25,y++),(Uint32)pAddr2,8) ;
>     y++ ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"ID GET RETURN CODE") ;
>     njPrintH( NJM_LOCATION(25,y++),(Uint32)nRet2, 8) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"NO." ) ;
>     njPrintD( NJM_LOCATION(10,y++), systemidCurrent.nNo ,8 ) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"All." ) ;
>     njPrintD( NJM_LOCATION(10,y++), systemidCurrent.nAll,8 ) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION( 4,y),"PID." ) ;
>     njPrintC( NJM_LOCATION(10,y++), systemidCurrent.szProduct ) ;

### 備考

> この関数は、ディスクチェック関数syBtCheckDisc()でドリームキャスト専用ディスクと判定され、 その後にディスクドアが一度もオープンされていない場合にのみ動作します。 ディスク交換を行った場合や、ディスクチェックの認識に失敗した場合などには動作の保証はしません。

### 参照

> syBtCheckDisc() | ディスクの種別を判定

syBtGetCurrentSystemID

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000