##### Sound Library - データユーティリティ関数

# sdBankDownloadEx

Bankの分割転送

### 書式

> `SDE_ERR sdBankDownloadEx( handle, bank_type, bank_num )
> SDMEMBLK handle
> const SDE_DATA_TYPE bank_type
> const Sint8 bank_num
> `

### 引数

> handle | 転送元のBankのメモリブロックのハンドル
> bank_type | 転送先のBankの種類
> bank_num | 転送先のBankの番号

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_HANDLE_ILLEGAL_VALUE | ハンドルが不正なアドレスを指している
> SDE_ERR_BANK_ILLEGAL_TYPE | Bankの種類が異常

### 解説

> Bankをメインメモリからサウンドメモリへ転送します。

> Bankの種類を指定する引数 bank_type には次の指定が可能です。

> 定義 | 意味
> SDE_DATA_TYPE_MIDI_SEQ_BANK | MIDI Sequence Bank
> SDE_DATA_TYPE_MIDI_PRG_BANK | MIDI Program Bank
> SDE_DATA_TYPE_SHOT_BANK | One Shot Bank
> SDE_DATA_TYPE_FX_OUT_BANK | FX Output Bank
> SDE_DATA_TYPE_FX_PRG_BANK | FX Program Bank

> sdBankDownload()関数との違いはBankを分割してダウンロードできることです。 例えばファイルシステムからBankファイルを4000Hバイト毎読み込んでsdBankDownloadEx()関数で 分割サイズごとに転送するなどといったことができます。

### 備考

> 基本的な引数や動作の仕様はsdBankDownload()関数と同様です。

> この関数でSDE_ERR_BANK_ILLEGAL_CHECK_SUMが返ってきた場合Bankファイル作成時に記録されたチェクサムと実際にダウンロードした内容のチェクサムが合わなかったことを表します。 この場合Bankファイルが壊れている可能性がありますので、サウンドクリエーターに確認してください。

> Bankのダウンロードを行う場合、その時点で各種音源(MIDI音源・One Shot音源・PCM Stream音源・GD-DA音源)で再生している音に関係あるBankを更新しないようにしてください。 例えばOne Shot Bank番号0番・One Shot Data番号0番を再生している時に、One Shot Bank番号0番を更新すると再生中の波形が破壊されることになり、ノイズが発生します。 この場合、それぞれの該当音源ポートの再生を停止する処置(sdMidiSeqStop()関数・sdShotStop()関数など)を取ってください。 また、Host Commandのバッファリング等の関係から、停止処理を行った後数V同期割り込み分待ったうえでダウンロードを行う方が安全です。

> この関数を使用する時にはFXはsdSndClearFxPrg()関数で使用しないようにしてください。

### 参照

> sdBankDownload() | Bankの転送
> sdBankDownloadSetDivSz() | BankのDMA転送時の分割サイズの指定
> sdMltDownload() | Multi Unitの転送
> sdMltDownloadEx() | Multi Unitの分割転送
> sdSndClearFxPrg() | FX Programのクリア

sdBankDownloadEx

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000