##### Shinobi Library - 構造体/その他のデータ型

# PDS_TIME

タイマーデバイスの時刻構造体

### 定義

>     typedef struct {
>          Uint16 year;
>          Uint8 month;
>          Uint8 day;
>          Uint8 hour;
>          Uint8 minute;
>          Uint8 second;
>          Uint8 dayofweek;
>     } PDS_TIME;

### メンバ

> year | 年
> month | 月
> day | 日
> hour | 時
> minute | 分
> second | 秒
> dayofweek | 曜日(日=0,月=1,...,土=6)

### 解説

> タイマーデバイスの設定時刻を格納する構造体です。

### 備考

> dayofweekメンバは時刻設定時には有効な値を設定する必要があります。 時刻取得時には直接dayofweekメンバを参照せず、 年月日から曜日を計算するようにプログラミングしてください。 これは将来のタイマーデバイスに対応するためです。

### 参照

> pdTmrGetTime() | タイマーデバイスの時刻取得
> pdTmrSetTime() | タイマーデバイスの時刻設定

PDS_TIME

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000