##### Kamui2 Library - 頂点データ登録関数

# kmBeginScene

シーンの開始

### 書式

> `KMSTATUS kmBeginScene( pSystemConfigStruct )
> PKMSYSTEMCONFIGSTRUCT pSystemConfigStruct
> `

### 引数

> pSystemConfigStruct | (入力)KMSYSTEMCONFIGSTRUCTへのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> シーンを開始します。

### 用例

>     kmBeginScene();
>     	kmBeginPass();
>     	:
>     	:
>     	:
>     	kmEndPass();
>     kmEndScene();

### 備考

> シーンの開始時に呼び出されなかった場合の動作は保証しません。

### 参照

> kmBeginPass() | パスの開始
> kmEndPass() | パスの終了
> kmEndScene() | シーンの終了

kmBeginScene

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000