##### Shinobi Library - BootROMフォント関数

# syBtFntGetInfo

フォントサイズの取得

### 書式

> `void syBtFntGetInfo( set, code, info )
> SYE_BT_FNT_FONTSET set
> Sint16 code
> SYS_BT_FNT_INFO *info
> `

### 引数

> set | フォントセット
> code | ShiftJISコード
> info | フォントデータのサイズ情報を格納するポインタ

### 戻り値

> なし

### 解説

> フォントデータの縦、横のピクセル数を取得します。

> フォントセットsetは次の値を指定します。

> 定義 | 意味
> SYE_BT_FNT_FONTSET_WESTERN_24 | ISO 8859-1
> SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_JIS_24 | JIS X 0201
> SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_KANA_24 | Shift JIS ひらがなまで
> SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_LVL1_24 | Shift JIS 第一水準まで
> SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_LVL2_24 | Shift JIS 第二水準まで
> SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_GAIJ_24 | セガ特製外字
> SYE_BT_FNT_FONTSET_VMSICON | ビジュアルメモリデフォルトラベルアイコン

> 8bitコードは、引数code(16bit)の上位8bitに0x00を付加することで指定できます。

syBtFntGetInfo

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000