##### Middleware Library - 共通関数

# mwPlySetOutPan

パンポットの設定

書式

> `void mwPlySetOutPan ( ply, chno, pan )
> MWPLY ply
> Sint32 chno
> Sint32 pan
> `

引数

> ply | (in):ミドルウェア再生ハンドル
> chno | (in):設定するチャンネル
> pan | (in):パンポット

戻り値

> なし

解説

> 出力チャンネル毎のパンポットを設定します。 パンポットの値は、(-15〜15, -128)で、以下の値が定義されています。

> 定義 | 値
> MWD_PAN_LEFT | -15
> MWD_PAN_RIGHT | 15
> MWD_PAN_CENTER | 0
> MWD_PAN_AUTO | -128

> デフォルトではMWD_PAN_AUTOとなり、モノラルの場合はMWD_PAN_CENTER 、 ステレオの場合は左がMWD_PAN_LEFT 、右がMWD_PAN_RIGHTに設定されています。

> 設定するチャンネル

> モノラル／ステレオ | 左＝MWD_CH_L(0)
> ステレオ | 右＝MWD_CH_R(1)

備考

> ※ TrueMotionでは、まだこの関数は実装されていません。

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

mwPlySetOutPan

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000