##### Shinobi Library - ペリフェラル・マウス関数

# pdMouseIsReady

マウスの接続状況の取得

### 書式

> `Sint32 pdMouseIsReady( port )
> Uint32 port
> `

### 引数

> port | ポート番号

### 戻り値

> TRUE | マウスが接続されている
> FALSE | マウスが接続されていない

### 解説

> マウスが接続されているかどうかを調べます。

> ポート番号portには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A0 | コントロールポートA
> PDD_PORT_B0 | コントロールポートB
> PDD_PORT_C0 | コントロールポートC
> PDD_PORT_D0 | コントロールポートD

### 用例

>     if (pdMouseIsReady(PDD_PORT_A0))
>     	return TRUE;

### 参照

> pdMouseInit() | マウスライブラリの初期化
> pdMouseExit() | マウスライブラリの終了
> pdMouseGetInfo() | マウス情報の取得
> pdMouseGetAxis() | マウス座標軸データの取得
> pdMouseGetButton() | マウスボタンデータの取得

pdMouseIsReady

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000